**ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ**

Работы с повышенной опасностью, требующие осуществления специальных организационных, технических мероприятий и контроля за их выполнением, выполняются по [наряду-допуску](consultantplus://offline/ref=6B9C3D67E3956F170245946D67939EA3DB1D13D13B031D56EAA5AC24BA5D0EB131BFBA01B5342D663818239A28EA700472B06D15036ACB7E259C02AF4F23NDN) на выполнение работ с повышенной опасностью.

Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты от 01.07.2021 № 53, определено, что в организации, исходя из особенностей производства работ, составляются перечень работ, выполняемых по наряду-допуску, а также перечень уполномоченных должностных лиц нанимателя, имеющих право выдачи наряда-допуска.

При выполнении работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы, электрических и тепловых сетей, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, магистральных трубопроводов наряды-допуска выдаются при наличии соответствующих разрешений на их проведение.

[Наряд-допуск](consultantplus://offline/ref=6B9C3D67E3956F170245946D67939EA3DB1D13D13B031D56EAA5AC24BA5D0EB131BFBA01B5342D663818239A28EA700472B06D15036ACB7E259C02AF4F23NDN) оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр находится у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ. При производстве работ работающими сторонних организаций на территории организации наряд-допуск оформляется в трех экземплярах: первый экземпляр находится у лица, выдавшего наряд-допуск, второй –   
у руководителя работ, третий экземпляр выдается уполномоченному должностному лицу организации, на территории которой производятся работы. Оформленный и выданный [наряд-допуск](consultantplus://offline/ref=6B9C3D67E3956F170245946D67939EA3DB1D13D13B031D56EAA5AC24BA5D0EB131BFBA01B5342D663818239A28EA700472B06D15036ACB7E259C02AF4F23NDN) регистрируется в журнале учета выдачи нарядов-допусков.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, устанавливает необходимость производства и объем работ, определяет возможность безопасного их выполнения и несет ответственность за:

правильность и полноту указываемых в наряде-допуске мер безопасности;

качественный и количественный состав исполнителей работ;

назначение руководителя работ.

Руководитель работ:

перед допуском к работе знакомит работающих с мероприятиями по безопасному производству работ, проводит целевой инструктаж по охране труда с записью в наряде-допуске, обеспечивает выполнение подготовительных мероприятий;

осуществляет контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске;

при возникновении опасности для жизни и здоровья работающих принимает меры по ее устранению, при необходимости прекращает работы и обеспечивает эвакуацию работающих из опасной зоны.

Следует обратить внимание, что в соответствии с Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019, № 24/33, контроль выполнения предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасности производства работ осуществляет лицо, выдавшее наряд-допуск.

После полного завершения работ по [наряду-допуску](consultantplus://offline/ref=6B9C3D67E3956F170245946D67939EA3DB1D13D13B031D56EAA5AC24BA5D0EB131BFBA01B5342D663818239A28EA700472B06D15036ACB7E259C02AF4F23NDN), он закрывается руководителем работ и возвращается лицу, выдавшему наряд-допуск, который также делает в нем отметку о завершении работ.



*Наряд-допуск на работы на высоте с применением предохранительного пояса – допущено выполнение работающими строительно-монтажных работ на высоте без применения предохранительного пояса.*



*Наряд-допуск на выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность из смежных участков работ– допущено одновременное выполнение земляных работ в опасной зоне выполнения работ со строительных подъемников без наличия соответствующих защитных устройств (настилы, сетки, навесы), установленных на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.*



*Наряд-допуск на выполнение работ на крыше здания с уклоном более 20° – допущено выполнение работающими строительно-монтажных работ на высоте без применения предохранительного пояса и защитных касок.*



*Наряд-допуск на производство земляных работ в зонах действующих коммуникаций – выемка, разработанная на улице населенного пункта, а также в местах, где происходит движение людей, ограждена защитным ограждением, на котором не установлены предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.*



*Наряд-допуск на строительно-монтажные работы, выполняемые в зданиях находящихся в аварийном состоянии, работы по их разборке – при разборке кровли здания не приняты меры, предотвращающие самопроизвольное обрушение или падение конструкции, неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ.*