|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | **СОГЛАСОВАНО** | | |
|  |  | |  |  |  | | Начальник ЖКО |  | В.Н. Лабанок |
|  | | | |  | | | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | |  | | | « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | | |

**СМЕТА по объекту строительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | **4417.. Текущий ремонт коммерческой квартиры 2, дом 6, ул. Чарота, г.п. Руденск** |
| Заказчик |  |
| Подрядчик | **УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета составлена в ценах на | | | | **1 МАЯ 2024 г.** | | Цены | **с НДС** | | Регион строительства | | **Минская область** | | | | Тарифная ставка 4 разряда | | **12.55** | | руб. | |
| (дата разработки) | | (вид цены) | | (название региона строительства) | | | |  | |  | |
| Номер | | | Обоснование | | Наименование видов работ и материальных ресурсов | | | Ед.изм.  Кол-во | | Трудо-затраты, чел-час. | | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. | | | | | | | | | |
| пп | по смете | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | | Материальные ресурсы | | Транcпорт | | Общая стоимость | |
| Всего | в т.ч.  зарплата | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | 1. | | **Е62-17-5**  (81.86 / 52.34) | | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%  Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 12.55 | | | 100М2 | | 46.25 | | 547.87 | 1.75 | 1.08 | | 669.07 | | 94.78 | | 1 313.47 | |
| **0.6597** | | **30.51** | | **361.43** | **1.16** | **0.71** | | **441.39** | | **62.35** | | **866.33** | |
|  | 2. | | **Е63-13-1**  (81.86 / 52.34) | | Смена обоев простой и средней плотности с подбором рисунка со сплошным шпатлеванием стен  Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М2 | | 60.16 | | 733.79 |  |  | | 925.63 | | 130.88 | | 1 790.30 | |
| **1.8239** | | **109.73** | | **1338.36** |  |  | | **1688.26** | | **238.71** | | **3265.33** | |
|  | 3. | | **Е62-11-2**  (81.86 / 52.34) | | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35%  Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55 | | | 100М2 | | 30.93 | | 360.96 | 1.75 | 1.08 | | 275.09 | | 38.90 | | 676.70 | |
| **0.5827** | | **18.02** | | **210.33** | **1.02** | **0.63** | | **160.30** | | **22.68** | | **394.33** | |
|  | 4. | | **Е56-19-1**  (81.86 / 52.34) | | Снятие дверных полотен  Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М2 ПОЛОТЕН | | 36.28 | | 391.52 |  |  | |  | |  | | 391.52 | |
| **0.1219** | | **4.42** | | **47.73** |  |  | |  | |  | | **47.73** | |
|  | 5. | | **Е56-18-2**  (81.86 / 52.34) | | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке  Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55 | | | 100 ШТ. | | 449.6 | | 4851.97 | 82.87 | 51.04 | |  | |  | | 4 934.84 | |
| **0.07** | | **31.47** | | **339.64** | **5.80** | **3.57** | |  | |  | | **345.44** | |
|  | 6. | | **Е10-90-1**  (81.86 / 52.34) | | Установка деревянных дверных блоков  Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М2 ПРОЕМОВ | | 73.14 | | 879.26 | 105.82 | 65.17 | |  | |  | | 985.08 | |
| **0.1355** | | **9.91** | | **119.14** | **14.34** | **8.83** | |  | |  | | **133.48** | |
|  | 7. | | **2/50-20-5-5/200** | | Блок дверной | | | м2 | |  | |  |  |  | | 253.70 | | 35.87 | | 289.57 | |
| **13.55** | |  | |  |  |  | | **3437.69** | | **486.09** | | **3923.78** | |
|  | 8. | | **1/10-240-60/5** | | Анкер | | | шт. | |  | |  |  |  | | 0.50 | | 0.07 | | 0.57 | |
| **28** | |  | |  |  |  | | **14.11** | | **2.00** | | **16.11** | |
|  | 9. | | **Е10-231-1**  (81.86 / 52.34) | | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2  Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М2 ПРОЕМОВ | | 18.4 | | 198.57 |  |  | | 510.00 | | 72.17 | | 780.74 | |
| **0.1355** | | **2.49** | | **26.91** |  |  | | **69.11** | | **9.77** | | **105.79** | |
|  | 10. | | **Е46-44-1**  (81.86 / 52.34) | | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М2 ПРОЕМОВ | | 188.54 | | 2034.68 | 98.11 | 60.42 | |  | |  | | 2 132.79 | |
| **0.0484** | | **9.13** | | **98.48** | **4.75** | **2.92** | |  | |  | | **103.23** | |
|  | 11. | | **Е10-100-2**  (81.86 / 52.34) | | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2  Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М2 | | 118.82 | | 1491.19 | 6.79 |  | | 25.81 | | 3.65 | | 1 527.44 | |
| **0.0484** | | **5.75** | | **72.17** | **0.33** |  | | **1.25** | | **0.18** | | **73.93** | |
|  | 12. | | **2/40-10-10-140/50** | | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 1500-1200 П/О П/У СП2 Т, с поворотно-откидным устройством, с поворотным устройством, с двухкамерным стеклопакетом, теплозащитное | | | М2 | |  | |  |  |  | | 460.00 | | 65.04 | | 525.04 | |
| **4.84** | |  | |  |  |  | | **2226.40** | | **314.81** | | **2541.21** | |
|  | 13. | | **5/90-15/2** | | Анкер | | | шт. | |  | |  |  |  | | 0.65 | | 0.04 | | 0.69 | |
| **24** | |  | |  |  |  | | **15.55** | | **0.89** | | **16.44** | |
|  | 14. | | **Е12-134-6**  (81.86 / 52.34) | | Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из ПВХ  Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М | | 52.63 | | 614.2 | 12.85 |  | | 434.37 | | 61.49 | | 1 122.91 | |
| **0.0366** | | **1.93** | | **22.48** | **0.47** |  | | **15.91** | | **2.26** | | **41.12** | |
|  | 15. | | **2/20-100-15/5** | | Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 90 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый | | | м | |  | |  |  |  | | 5.70 | | 0.35 | | 6.05 | |
| **3.84** | |  | |  |  |  | | **21.89** | | **1.33** | | **23.22** | |
|  | 16. | | **Е10-103-1**  (81.86 / 52.34) | | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м  Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М | | 13.03 | | 152.06 |  |  | | 529.65 | | 74.52 | | 756.23 | |
| **0.1536** | | **2.00** | | **23.36** |  |  | | **81.36** | | **11.50** | | **116.22** | |
|  | 17. | | **Е10-118-1**  (81.86 / 52.34) | | Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной  Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 12.55 | | | 100 М | | 16.06 | | 173.32 |  |  | | 80.00 | | 11.32 | | 264.64 | |
| **0.0366** | | **0.59** | | **6.34** |  |  | | **2.93** | | **0.41** | | **9.68** | |
|  | 18. | | **2/40-25-5/5** | | Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 150 мм | | | м | |  | |  |  |  | | 49.52 | | 7.00 | | 56.52 | |
| **3.84** | |  | |  |  |  | | **190.17** | | **26.89** | | **217.06** | |
| **ИТОГО прямые затраты по разделу** | | | | | | | | | | **225.95** | | **2666.37** | **27.87** | **16.66** | | **8366.32** | | **1179.87** | | **12240.43** | |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2196.33 | |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1404.30 | |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15841.06 | |
| **ИТОГО прямые затраты по смете** | | | | | | | | | | **225.95** | | **2666.37** | **27.87** | **16.66** | | **8366.32** | | **1179.87** | | **12240.43** | |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2196.33 | |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1404.30 | |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15841.06 | |
| 1. | | **ИТОГО прямые затраты**  в том числе: | | | | | | | | **225.95** | | **2666.37** | **27.87** | **16.66** | | **8366.32** | | **1179.87** | | **12240.43** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составил | Инженер |  |  |  | Е.Е. Кузнецова |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |